* sudo raspi-config
* Advanced Options
* Serail
* No
* Ok
* Expand Filesystem

sudo reboot

* sudo nano /boot/config.txt
* change the line (at the bottom):
* enable\_uart=1

sudo reboot

<http://www.instructables.com/id/Read-and-write-from-serial-port-with-Raspberry-Pi/>

<http://spellfoundry.com/2016/05/29/configuring-gpio-serial-port-raspbian-jessie-including-pi-3/>

<https://blog.miguelgrinberg.com/post/a-cheap-bluetooth-serial-port-for-your-raspberry-pi>

<https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/45761/hc-05-bluetooth-with-raspberry-pi>